附件

平乡县城镇住宅区配套幼儿园中小学规划建设定额指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅区  面积  （ 万㎡) | 预计入 住户数 （户) | 预计入 住人 口 数（人） | 相应学龄人口数 | | | 学校 规模 | 用地面积 | | 建筑面积（㎡) | | 操场及绿地  （㎡) | 窗 | 门 | 地板 | 教室内外 墙面 | 大门 围墙 | 水电暖 设施 | 应配建教育 设施 |
| 学校 | 千人 比 | 学生人数 | 合计 （亩） | 生均 （ ㎡) | 合计 | 生均 |
| 10 | 1000 | 3000 | 幼儿园 | 40 | 120 | 4 班 | 2.7 | 15 | 1500 | 12.5 | 600 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园 |
| 15 | 1500 | 4500 | 幼儿园 | 40 | 180 | 6 班 | 3.8 | 13.9 | 1800 | 10 | 800 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园 |
| 20 | 2000 | 6000 | 幼儿园 | 40 | 240 | 9 班 | 5.3 | 13 | 2600 | 9.6 | 1080 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园 |
| 20-30 | 2000-30  00 | 6000-90  00 | 幼儿园 | 40 | 240-360 | 12 班 | 6.8 | 12.5 | 3300 | 9.2 | 1440 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园 |
| 30 | 3000 | 9000 | 幼儿园 | 40 | 360 | 12 班 | 12 | 22 | 4841 | 13.4 | 5000 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 标准化的幼 儿园 |
| 30-35 | 3000-35  00 | 9000-10  500 | 小学 | 80 | 720-840 | 18 班 | 25 | 20 | 5880 | 7 | 200 米环形跑道  田径场一个，3  个篮球场 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园、小 学 |
| 35-45 | 3500-45  00 | 10500-1  3500 | 小学 | 80 | 840-1080 | 24 班 | 32 | 20 | 8000 | 7 | 300-400 米环形 跑道田径场一 个，4 个篮球场 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园、标 准化小学 |
| 80-100 | 8000-10  000 | 24000-3  0000 | 初中 | 40 | 960-1200 | 24 班 | 45 | 25 | 12000 | 10 | 300-400 米环形 跑道田径场一 个，4个篮球场 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园、小 学、初中 |
| 100-150 | 10000-1  5000 | 30000-4  5000 | 初中 | 40 | 1200-1800 | 36 班 | 68 | 25 | 18000 | 10 | 400 米环形跑道  田径场一个，4  个篮球场 | 断桥铝 | 实木 套装 | 瓷砖和 PVC | 真石漆、 环保漆 | 有 | 符合国 家标准 | 幼儿园、小  学、标准化  初中 |

注： 1.表中指标是依据《城市居住区规划设计规范》、《幼儿园建设标准》、《城市普通中小学校校舍建设标准》、《河北省义务教育学校办学基本标准》

制定。

2.入住户数按每户建筑面积 100m2 测算，居住人口按每户3人测算，幼儿园、小学、初中的适龄人口与居住人 口比例分别是 4%、8%、4%。 3.幼儿园占地 12亩、小学占地 32亩、初中占地68亩的建设标准为标准化学校建设标准。

4.住宅区建筑面积 30 万以上的幼儿园、45万以上的小学、150 万以上的初中，依次按指标配建相应数量和规模的设施。 5.门、窗、地板、墙面、水、 电、暖等设施材料应符合国家环保、质量等标准。